

1. Zamawiający informuje, że wymaga płytek w V klasie ścieralności z ryflowanymi stopnicami.
2. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu kuchni wymaga systemowych cokołów ceramicznych.
3. Zamawiający informuje, że powierzchnia parkingu, który należy utwardzić wynosi 418 m2.
4. Zamawiający informuje, że należy wymienić przewody wentylacyjne (około 8 mb) od kratki wentylacyjnej do okapów.

|  |
| --- |
| C:\Users\KZ.DESKTOP-642ULNV\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\kuchnia.jpg |

1. Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wymianę 2 sztuk okapów, na okapy ze stali nierdzewnej. Powierzchnia dolna okapu wynosi około odpowiednio 1m2 oraz 3m2.
2. Zamawiający informuje, że projekt aplikacji edukacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Projekt ten będzie podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym. Technologia wykonania aplikacji również ma zostać dobrana w ramach projektu. Zamawiający dopuści między innymi aplikacje z folii mrożonej, fototapetę, pcv grubości 2mm lub inne. Aplikacja ma być zabezpieczona przez uszkodzeniem i zabrudzeniem.
3. Zamawiający informuje, że drzwi w boksach winny być przesuwne.
4. Zamawiający informuje, że tablice korkowe nie wchodzą w grę, z uwagi na konieczność mocowania prac pinezkami, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Tablice magnetyczne również nie wchodzą w grę z uwagi na obawę dotyczącą ginięcia magnesów.

Dobór okładziny będzie przedmiotem projektu, wymagania Zamawiającego co do jej właściwości zostały opisane w PFU. Zamawiający dopuści na przykład panel pcv gr 2mm.